|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry wymagane , maksymalne lub minimalne przedmiotu dostawy** | **Oferowany parametr przedmiotu dostawy** |
| 1. | Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 2. | Elektroniczny czujnik nachylenia z kontrolą prędkości | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 3. | Akustyczne i wizualne ostrzeżenie przed niebezpiecznym nachyleniem schodów | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 4. | Mikroprocesorowy układ sterowania  | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 5. | Zintegrowany system diagnostyczny | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 6. | System odczytu czasu pracy | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 7. | Zasięg: do 50 pięter | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 8. | Dioda LED wskazująca kierunek ruchu, | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 9. | Stacyjka | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 10. | Awaryjny przycisk stop | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 11. | Podpięcie do wózka inwalidzkiego | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 12. | Ergonomiczny i antypoślizgowy uchwyt, który gwarantuje pełną przyczepność urządzenia do dłoni obsługującego schodołaz | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 13. | Minimum 3 prędkości 4,5 m/5,5 m/6,6 m, | spełnia\* / nie spełnia\*spełnia\* / nie spełnia\* |
| 14. | Minimalny udźwig do 130 kg | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 15. | Maksymalna waga całkowita: 39 kg | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 16. | Maksymalna waga kolumny: 11 kg | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 17. | Maksymalna waga podstawy: 28 kg | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 18. | Maksymalny udżwig (z wózkiem pasażera): 130 kg | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 19. | Maksymalny kąt nachylenia: 35 stopni | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 20. | Maksymalna wysokość urządzenia: 995 mm, |  |
| 21. | Maksymalna szerokość urządzenia: 672 mm | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 22. | Maksymalna długość podstawy: 980 mm, | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 23. | Maksymalna całkowita długość: 1410 mm | spełnia\* / nie spełnia\* |
| 24. | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące | spełnia\* / nie spełnia\* |

Specyfikacja znajdująca się powyżej zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełnić oferowany schodołaz, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi

.............................................., dnia..........................… r. .....................................................................................

 miejscowość podpis i pieczęć Wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić